- łączna moc urządzeń 7kw(prąd doprowadzony do sceny lub miejsca wykonywania pokazu), szczegółowe rozmieszczenie urządzeń w dodatkowej grafice

- wyłączenie czujników dymu

- udostępnienie nagłośnienia – wraz z kablem xlr